|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、设备 | | | | | | | |
| 1、食堂 | | | | | | | |
| 1 | 挂墙机柜 | TCL-罗格朗、图腾、金盾 | 6U | 标准19英寸6U挂墙机柜 | 个 | 3 |  |
| 2 | 交换机 | 华为、新华三、锐捷 | 24口全千兆交换机 | 24个千兆电口、4个SFP光口,含4个千兆单模模块，二层全网管交换机 | 台 | 3 |  |
| 2、学术报告厅（校园网）---每个办公室2个网络1个电话（其中办公室20间、控制室、导演室、广播室各1间，合计23间） | | | | | | | |
| 1 | 光纤 | TCL-罗格朗、康普、普天 | 12芯室内单模 | 规格：9/125um，室内软光纤 色散：最大16.7ps/nm.km 纤芯衰耗：≤0.5dB/km@1310；≤0.4dB/km@1550nm 涂层/包层同心度误差≤12.0µm；芯/包层同心度误差≤0.6µm 芯数：12芯 工作温度范围：－10至60度 | 米 | 150 |  |
| 2 | 挂墙机柜 | TCL-罗格朗、金盾、图腾 | 12U | 标准19英寸12U挂墙机柜、配置8位PDU。 | 个 | 1 | 办公区（挂墙安装） |
| 3 | 挂墙机柜 | TCL-罗格朗、金盾、图腾 | 6U | 标准19英寸6U挂墙机柜、配置8位PDU。 | 个 | 1 | 控制室（挂墙安装） |
| 4 | 交换机 | 华为、新华三、锐捷 | 48口万兆上联交换机 | 48个千兆电口、4个SFP+万兆光口，配置4个万兆单模光模块，二层全网管交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 交换机 | 华为、新华三、锐捷 | 24口万兆上联交换机 | 24个千兆电口、4个SFP+万兆光口，配置4个万兆单模光模块，二层全网管交换机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 机架式光纤配线架 | TCL-罗格朗、康普、普天 | 48口光纤配线架 | 1、标准19英寸机架式； 2、模块式设计，组合式结构，适用SC、ST、FC、LC等适配器，安装操作方便； 3、自带熔接盘，能容纳48芯光纤； 4、满配24口LC-LC耦合器。 | 个 | 2 | 对接室外弱电箱 |
| 7 | 光纤跳线 | TCL-罗格朗、康普、普天 | 单模LC-LC | LC-LC-接口5m 1、工业标准100%光学测试—确保可靠性； 2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； 4、插入损耗：≤0.3dB, 回波损耗：≤50dB 5、震动实验附加损耗≤0.2 dB 6、温度循环附加损耗≤0.2 dB  7、符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793 | 条 | 18 |  |
| 8 | 校园网6类网络布线 | TCL-罗格朗、康普、普天 | 6类非屏蔽 | 1、满足6类布线点数：69个； 2、满足6类非屏蔽布线标准； 3、包括、6类配线架、面板、底盒、6类信息模块、六类网线及跳线。 4、所有跳线要求使用成品跳线。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 理线架 | TCL-罗格朗、康普、普天 | / | 1、全塑胶ABS料,弹性好,强度高； 2、特殊的可拆卸盖板设计,从上和下，整个盖板可以轻易的翻转和拆卸； 3、均匀琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能； 4、最多可容纳48根4对线缆，每边可以容纳十二根或二十四根跳线 | 个 | 3 |  |
| 10 | 电缆桥架 | 国标 | / | 水平金属镀锌电缆桥架采用：200\*100\*1.5mm、垂直金属镀锌电缆桥架采用： 300\*100\*1.5mm | 项 | 1 |  |
| 3、学术报告厅（公安网）---每个办公室1个点（其中办公室20间、控制室、导演室、广播室各1间，合计23间） | | | | | | | |
| 1 | 挂墙机柜 | TCL-罗格朗、图腾、金盾 | 12U | 标准19英寸12U挂墙机柜、配置8位PDU。 | 个 | 1 |  |
| 2 | 挂墙机柜 | TCL-罗格朗、图腾、金盾 | 6U | 标准19英寸6U挂墙机柜、配置8位PDU。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 华为、新华三、锐捷 | 24口万兆上联交换机 | 24个千兆电口、4个SFP+万兆光口，配置4个万兆单模光模块，二层全网管交换机、 | 台 | 2 |  |
| 5 | 公安网六类屏蔽布线 | TCL-罗格朗、康普、普天 | 6类屏蔽 | 1、满足6类屏蔽布线点数：23个； 2、满足6类屏蔽布线标准； 3、包括、6类屏蔽配线架、面板、底盒、6类屏蔽信息模块、六类屏蔽网线及跳线。 4、所有跳线要求使用成品跳线。 | 项 | 1 |  |
| 二、安装施工 | | | | | | | |
| 1 | 安装施工及辅材 | / | / | 包括挂墙安装、金属桥架安装、综合布线、线缆测试及标记、运维、网络调试、售后服务费用及安装辅材费用 | 项 | 1 |  |